|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del lavoro** | | u. di m. | Numero | quantita’ | Prezzo unitario  in € | Prezzo totale | Trasporto  materiale |
| 1 | SISTEMAZIONE E’ PILUZIA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chiusura tracce impianti elettrici intonaco nuove murature piano terra e primo | A corpo |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizzazione bagno con rivestimento in micro cemento | A corpo |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizzazione nuova pavimentazione piao trimo | A corpo |  |  |  |  |  |
| 5 | Realizzazione bagno piano primo con rivestimento in microcemento | A corpo |  |  |  |  |  |
| 6 | Pitturazione interna ed esterna | A corpo |  |  |  |  |  |
| 7 | Realizzazione di tronco principale tra la abitazione è la strada con il ripristino della pavimentazione esistente | A corpo |  |  |  |  |  |
| 23 | Realizzazione di un ripiano in cemento cm.350.0 x 65.0 rivestito con  Microcemento , appoggiato su quattro muretti da cm. 10.0 e nella parte bassa  Un’alzata di cm. 10.0 , il tutto intonacato con finitura a civile . rivestimento della  Parte frontale con microcemento per un’altezza di cm. 50.0 | A corpo |  |  |  |  |  |
| Totale lavoro | | 20.000.00 + iva | | | | | |